# Kredsløbs egenskaber

Af Jesper Graungaard Bertelsen, AU-ID: au689481

## Et billede, der indeholder diagram, linje/række, Font/skrifttype, Teknisk tegning Automatisk genereret beskrivelseCurrent mirrors

Jeg ser en simpel Vin konfiguration, men dens source går ned i et knudepunkt. Egenskaberne fra resten af knudepunktet er så lidt anderledes.   
Den anden nmos tager også Vin, men M1 og M2 følger ikke et setup af en current mirror, da M1 ikke er diode koblet.   
Går man op i pmos netværket for m2, så ser man, at der er en current mirror i pmos netværket.   
==========================  
   
==========================